'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0206 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","11.9"
0
0.35
1.48
3.65
7.39
13.49
16.8
14.42
15.22
20.07
31.51
29.83
26.91
25.45
25.38
27.71
28.67
25.61
24.28
"[MHz]","v","145","11.9"
0
0.53
2.22
5.3
10.33
17.98
23.9
25.54
32.55
50
47
39.13
34.06
30.34
28.65
29.66
29.61
25.82
24.28
