'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0211 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","18.22"
0
0.81
3.82
11.66
22.35
20.64
25.13
25.75
24.82
28.42
32.83
27.30
40.86
26.55
32.29
24.85
30.34
23.68
20.22
"[MHz]","v","145","18.22"
0
5.48
16.16
14.12
26.19
30.37
50.00
47.14
47.36
50.00
50.00
48.15
50.00
36.62
34.60
27.53
42.82
28.32
20.22








