'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo DQ70-000]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten],DM2BLE
"[MHz]","h","432","9.19"
0
0.29
1.16
2.57
4.47
6.79
9.39
12.05
14.47
16.33
17.50
18.14
18.53
18.98
19,70
20.74
21.89
22.74
23.03
"[MHz]","v","432","9.19"
0
0.23
0.94
2.13
3.84
6.15
9.23
13.52
20.48
50
22.90
18.41
16.72
16.40
17.06
18.49
20.42
22.24
23.03