'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7017 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","17.7"
0
1.48
8.03
23.25
36.77
27.98
30.22
34.04
37.58
39.20
45.44
33.65
29.20
28.52
27.93
38.58
25.17
27.67
21.70
"[MHz]","v","432","17.7"
0
1.65
8.71
25.01
37.86
32.33
38.42
47.87
50.00
50.00
50.00
43.96
36.68
33.79
31.12
40.23
25.92
27.83
21.70

