'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7027 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","22.36"
0
2.29
17.14
32.22
31.84
26.86
35.38
30.07
30.16
31.61
36.47
34.72
31.69
31.97
36.13
37.89
34.75
41.63
31.16
"[MHz]","v","432","22.36"
0
22.12
18.08
39.91
39.07
32.27
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
45.45
37.75
43.91
46.91
35.70
50.00
31.16









