'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0210 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","17.65"
0
4.09
27.85
11.64
20.24
20.36
38.37
37.34
50.00
50.00
50.00
40.21
37.93
36.47
26.68
29.56
50.00
28.96
23.60
"[MHz]","v","145","17.65"
0
0.88
3.88
10.43
23.23
24.03
37.87
36.26
49.00
50.00
50.00
39.28
39.68
40.53
29.89
28.47
31.02
25.79
23.60







