'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7011 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","21.11"
0
4.50
21.42
12.70
28.27
23.54
35.72
50.00
40.74
40.08
50.00
50.00
42.38
29.81
36.70
28.42
49.93
28.83
21.54
"[MHz]","v","432","21.11"
0
5.45
15.82
13.11
32.60
31.30
50.00
48.13
48.35
50.00
50.00
50.00
50.00
37.94
38.19
29.14
44.61
29.75
21.54



