'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 3el. LFA-Yagi, 1,40m Boom
[Bezeichnung],G0KSC LFA0403
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,8.68
0,0.32,1.30,2.97,5.42,8.80,13.42,20.07,31.34,33.24,29.97,30.78,32.77,35.44,45.25,37.27,28.78,25.21,24.15
[MHz],h,70,8.68
0,0.13,0.52,1.21,2.23,3.64,5.52,7.96,11.07,14.79,18.58,21.18,22.83,25.51,31.79,42.66,29.10,25.21,24.15