'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0209 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","17.02"
0
3.39
25.61
11.89
18.69
20.01
23.55
31.00
30.21
48.28
32.15
34.15
36.04
31.27
23.91
29.58
50.00
27.53
21.77
"[MHz]","v","145","17.02"
0
0.76
3.34
8.79
20.83
25.11
28.82
36.42
39.50
50.00
40.64
40.98
39.96
36.26
26.71
26.71
45.96
24.90
21.77






