'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7013 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","16.42"
0
1.13
5.51
17.13
16.91
32.51
24.99
25.20
30.67
38.45
29.24
35.41
26.81
33.01
28.29
27.93
26.08
31.22
24.00
"[MHz]","v","432","16.42"
0
1.31
6.21
18.68
19.89
37.19
32.31
36.33
46.92
50.00
45.98
44.72
34.51
37.95
31.73
29.38
26.85
31.37
24.00
