'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA043541]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","20.74"
0
4.14
15.18
20.22
35.46
26.35
27.55
35.28
40.31
33.36
"[MHz]","v","432","20.74"
0
4.31
16.06
22.5
35.19
34.47
38.78
50
50
50