'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0214B 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","16.74"
0
1.22
6.16
20.37
19.84
21.28
28.29
26.40
23.55
23.86
31.98
27.90
27.60
34.58
27.60
40.01
26.57
31.44
34.66
"[MHz]","v","145","16.74"
0
1.40
6.86
21.97
22.62
26.30
35.37
36.77
40.67
50.00
48.46
38.51
35.08
39.11
30.72
41.77
27.34
31.67
34.66



















