'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0213M 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","19.04"
0
6.08
14.66
15.10
20.82
29.38
46.22
26.96
28.79
33.43
26.07
33.68
44.52
40.16
28.90
31.57
35.19
29.79
24.24
"[MHz]","v","145","19.04"
0
1.28
5.90
16.21
22.68
26.77
35.00
32.46
43.19
50.00
40.45
38.59
34.52
37.98
31.14
32.98
26.53
25.02
24.24



















