'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 5el. LFA-Yagi, 3,40m Boom
[Bezeichnung],G0KSC LFA0405
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,11.01
0,0.46,1.87,4.38,8.25,13.92,21.69,29.31,36.44,32.59,28.35,27.27,25.93,25.01,27.06,35.54,28.06,22.48,20.99
[MHz],h,70,11.01
0,0.27,1.11,2.68,5.26,9.41,16.52,24.19,18.97,17.53,17.50,16.97,16.71,17.98,21.77,30.45,27.64,22.36,20.99