'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0213 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","16.39"
0
1.11
5.42
17.29
16.82
37.01
25.09
24.62
35.90
29.03
36.24
29.98
28.10
37.26
32.03
27.91
27.65
24.85
20.41
"[MHz]","v","145","16.39"
0
1.29
6.12
18.83
19.85
40.86
32.58
35.93
50.00
50.00
50.00
40.62
36.06
44.55
35.69
29.37
28.38
25.01
20.41
















