'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7015 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","20.06"
0
1.32
3.78
23.55
22.78
22.77
27.49
35.08
44.59
33.46
34.37
41.52
37.89
34.53
26.93
35.48
24.61
36.73
25.69
"[MHz]","v","432","20.06"
0
9.02
11.62
25.26
31.86
38.26
36.88
46.19
50.00
50.00
50.00
50.00
47.62
50.00
36.51
36.42
29.45
44,43
25,69


