'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0207 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","15.95"
0
2.65
14.90
13.19
12.25
20.32
19.28
22.73
32.11
25.05
26.40
32.76
31.20
28.45
26.81
33.25
39.52
27.50
24.13
"[MHz]","v","145","15.95"
0
0.63
2.65
6.52
13.35
24.56
26.71
32.51
44.25
50.00
41.21
42.35
36.88
32.86
28.23
26.82
27.40
25.50
24.13




