'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA235025]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","2340","18.21"
0
1.7
12.16
14.67
19.38
21.78
25.11
31.47
27.51
32.94
"[MHz]","v","2340","18.21"
0
1.88
13
16.34
21.77
25.4
30.81
37.55
40.86
50