'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA014414]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","144","15.53"
0
0.96
4.61
14.54
14.22
18.84
19.91
27.22
20.86
34.74
"[MHz]","v","144","15.53"
0
1.15
5.39
15.8
17.46
26.1
26.44
49.77
37.59
50
