'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0211 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","21.17"
0
4.57
21.06
13.06
26.51
24.27
34.39
50.00
38.36
42.60
46.17
50.00
47.68
29.98
34.13
27.28
48.42
27.90
20.65
"[MHz]","v","145","21.17"
0
5.46
16.03
13.58
30.57
31.84
50.00
49.94
46.84
50.00
50.00
50.00
50.00
37.88
36.36
28.05
43.65
28.78
20.65










