'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7013 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","19.34"
0
6.74
12.90
17.74
20.21
43.15
34.51
26.70
32.10
35.30
28.80
40.16
34.61
45.62
30.82
26.55
31.73
39.29
26.15
"[MHz]","v","432","19.34"
0
1.30
6.14
19.09
21.34
34.67
33.26
34.99
47.60
50.00
44.51
46.27
33.48
37.44
32.47
27.93
25.03
33.83
26.15

