'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo LP100500]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","8.32"
0
0.09
0.39
0.92
1.82
2.9
3.84
4.35
4.82
6.01
"[MHz]","v","432","8.32"
0
0.37
1.46
3.1
4.84
6.58
9.32
14.36
22.6
29.61
"[MHz]","h","145","8.62"
0
0.07
0.27
0.62
1.13
1.8
2.65
3.67
4.85
6.17
"[MHz]","v","145","8.62"
0
0.26
1.02
2.32
4.19
6.69
10
14.53
21.63
37.58
