'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7027 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","25.21"
0
19.06
15.59
36.44
33.66
27.12
40.85
49.10
41.76
38.18
45.59
50.00
35.50
31.21
40.47
41.50
35.67
50.00
32.78
"[MHz]","v","432","25.21"
0
21.99
16.05
39.43
35.35
32.41
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
45.93
36.92
42.74
45.47
36.21
50.00
32.78











