'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 7el., Boom 11,10m
[Bezeichnung],YU7EF EF0410
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,14.67
0,0.86,3.85,10.54,24.02,22.43,36.70,34.38,47.33,50.00,46.29,40.63,34.80,43.76,29.70,26.33,30.03,27.16,24.61
[MHz],h,70,14.67
0,0.68,3.13,8.95,21.06,17.54,30.84,23.05,32.44,25.93,30.60,29.25,27.58,40.93,26.49,24.61,29.18,26.94,24.61