'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0206 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","14.88"
0
1.96
9.49
21.29
12.02
14.96
20.07
16.56
17.00
21.51
29.35
30.21
27.64
25.59
28.07
42.69
35.73
28.73
26.10
"[MHz]","v","145","14.88"
0
0.53
2.19
5.23
10.21
18.18
26.82
27.74
34.16
50.00
44.51
39.28
34.74
29.41
26.53
26.84
28.61
27.35
26.10


