'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0212 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","15.97"
0
0.99
4.76
15.14
16.88
26.91
21.02
31.73
26.56
27.01
34.60
30.83
29.99
29.51
41.28
25.27
29.02
25.62
20.93
"[MHz]","v","145","15.97"
0
1.17
5.47
16.66
20.00
30.83
28.78
42.28
44.25
50.00
50.00
42.26
37.03
34.85
45.10
26.95
29.86
25.78
20.93









