'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA043536]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","20.04"
0
3.47
14.09
22.62
21.37
29.89
26.95
30.39
29.09
32.55
"[MHz]","v","432","20.04"
0
3.64
14.88
23.97
24.93
35.96
37.32
38.88
44.86
50