'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0212 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","21.83"
0
5.61
15.44
15.52
20.20
35.59
50.00
35.88
30.47
28.33
50.00
38.71
50.00
37.00
44.48
25.85
39.91
31.21
21.68
"[MHz]","v","145","21.83"
0
6.64
13.08
16.47
24.49
45.43
39.78
41.89
45.22
50.00
50.00
45.01
50.00
48.69
50.00
27.00
37.73
32.23
21.68












