'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7018 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","17.95"
0
1.58
8.89
21.03
37.08
41.30
47.46
38.60
34.80
33.01
33.12
41.65
40.23
33.80
35.38
28.54
29.08
24.78
22.79
"[MHz]","v","432","17.95"
0
1.75
9.57
22.70
41.23
43.46
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
39.64
39,47
30.39
29.69
24.97
22.79


