'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 7el., Boom 5,90m
[Bezeichnung],YU7EF EF0407S
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,12.47
0,0.56,2.39,5.92,12.24,25.29,25.42,26.41,37.42,50.00,37.16,30.22,29.58,33.97,43.35,29.29,24.67,22.77,22.25
[MHz],h,70,12.47
0,0.38,1.66,4.28,9.37,21.31,17.59,15.23,20.50,31.77,19.68,18.98,22.15,29.44,38.14,27.34,23.87,22.57,22.25