'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7015 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","20.06"
0
8.01
12.01
24.06
27.55
42.96
29.63
35.70
38.65
32.23
33.58
41.30
39.23
50.00
31.40
34.60
29.54
43.67
26.24
"[MHz]","v","432","20.06"
0
1.49
7.43
25.68
26.23
27.75
33.71
47.08
50.00
50.00
50.00
50.00
43.38
40.46
30.59
35.57
24.98
37.18
26.24



