'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne
"[DG7YBN 144-16-1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten]","DM2BLE"
"[MHz]","h","144","19.88"
0
1.35
7.09
21.41
19.04
20.88
26.29
34.10
33.06
28.01
32.25
31.43
30.26
33.22
33.05
35.96
35.30
41.30
35.79
"[MHz]","v","144","19.88"
0
7.08
15.38
23.76
23.38
40.25
40.45
37.38
39.31
36.88
36.22
44.68
50.00
46.50
42.08
38.78
44.81
46.40
35.79







