'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA130021]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","1240","17.4"
0
1.38
8.15
21.41
33.3
27.31
28.61
34.04
37.39
31.94
"[MHz]","v","1240","17.4"
0
1.56
8.91
23.04
33.06
32.65
36.52
41.83
46.3
50