'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0214 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","16.86"
0
1.26
6.28
19.13
18.63
23.80
39.14
28.34
25.46
30.19
34.32
30.83
33.64
39.33
31.49
28.14
26.76
28.64
21.46
"[MHz]","v","145","16.86"
0
1.44
6.98
20.78
21.50
29.10
42.70
39.83
42.83
50.00
50.00
42.34
42.10
44.52
35.13
29.64
27.54
28.79
21.46


















