'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0206 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","17.89"
0
1.95
9.48
21.25
11.93
14.82
20.54
16.85
17.10
21.50
29.93
31.98
29.04
26.54
28.77
43.24
36.00
28.80
26.18
"[MHz]","v","145","17.89"
0
2.73
15.17
13.48
11.87
18.14
27.53
29.44
36.85
50.00
47.96
42.08
36.46
30.47
29.01
35.67
41.89
29.62
26.18



