'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA130073]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","1240","22.8"
0
12
18.95
23
44.62
31.79
31.4
28.21
23.9
28.04
"[MHz]","v","1240","22.8"
0
12.15
19.86
25.21
45.97
37.4
35.01
37.47
44.13
50