'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7018 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","20.85"
0
1.57
8.74
23.32
35.05
40.55
43.84
37.53
34.36
32.95
33.39
41.27
39.33
33.28
34.54
29.84
27.50
24.59
23.58
"[MHz]","v","432","20.85"
0
11.90
11.53
26.02
50.00
47.82
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
49.32
41.74
50.00
32.74
30.26
34.96
23.58



