'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7019 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","24.03"
0
11.37
11.52
24.35
49.77
35.52
35.23
33.21
35.25
40.46
40.48
38.83
32.38
35.69
47.72
32.44
36.61
37.67
26.19
"[MHz]","v","432","24.03"
0
12.38
11.78
26.42
50.00
40.63
44.57
45.81
50.00
50.00
50.00
50.00
39.38
40.22
50.00
34.87
36.90
38.74
26.19





