'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA043220]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","16.95"
0
1.44
7.48
16.49
19.86
19.35
25.35
43.16
30.86
27.95
"[MHz]","v","432","16.95"
0
11.88
10.32
18.73
49.02
26.07
29.86
46.83
50
50