'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0213 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","19.28"
0
1.10
5.39
17.81
17.80
36.00
25.52
24.63
35.99
29.50
36.39
30.26
28.24
36.18
32.79
27.57
27.43
25.38
20.76
"[MHz]","v","145","19.28"
0
7.35
12.50
19.39
23.52
50.00
39.06
37.63
50.00
50.00
50.00
42.60
42.19
50.00
39.27
29.14
34.59
31.61
20.76















