'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo VQ70-000]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten],DM2BLE
"[MHz]","h","432","11.85"
0
0.96
3.96
9.40
19.02
31.08
23.19
22.44
23.09
23.65
23.93
24.33
25.20
26.31
27.29
28.36
25.75
21.51
19.97
"[MHz]","v","432","11.85"
0
0.24
0.98
2.23
4.02
6.45
9.69
14.18
21.37
50
25.01
21.27
20.80
22.56
26.93
29.44
24.07
20.91
19.97