'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.
[Bezeichnung],DF4SA Spiderbeam
[Polarisation],h
[Bereich],90
[Schrittweite],10
[Antennendaten],Hersteller
[MHz],14,6.71
0,0.33,0.67,1.08,1.75,2.50,3.77,5.13,7.00,9.00
[MHz],18,5.45
0,0.23,0.60,1.00,1.40,1.80,2.20,2.60,3.13,4.2
[MHz],21,6.86
0,0.23,0.63,1.2,1.8,2.4,3.1,4.3,5.97,7.5
[MHz],24.9,5.20
0,0.27,0.50,0.70,0.90,1.10,1.43,2.25,3.17,4
[MHz],28,7.11
0,0.47,1.00,1.50,2.00,2.50,3.30,4.50,6.00,7.50
