'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 7el., Boom 8,20m
[Bezeichnung],YU7EF EF0408
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,13.58
0,0.70,3.07,8.10,19.86,22.37,21.51,33.40,39.86,50.00,42.62,39.14,32.47,28.70,32.94,35.11,25.13,22.40,21.80
[MHz],h,70,13.58
0,0.52,2.34,6.47,17.19,17.20,14.00,22.58,22.45,19.50,26.12,29.00,24.76,23.62,29.80,33.05,24.31,22.19,21.80