'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

[Bezeichnung],Maspro WHS-32NX
[Polarisation],h
[Bereich],90
[Schrittweite],10
[MHz],h,144,12.83
0,0.70,3.02,7.49,12.59,12.01,13.62,24.91,21.44,19.07
[MHz],v,430,14.75
0,1.43,6.92,14.47,24.91,17.11,20.72,22.09,19.45,21.78