'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo LP145435]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten],Anjo
"[MHz]","h","432","8.732"
0
0
0.02
0.18
0.92
2.99
7.52
16.5
20.3
19.2
"[MHz]","v","432","8.73
0
2.73
10.6
3.84
1.83
4.38
11.6
27.2
29.6
31.2
"[MHz]","h","145","10.1"
0
0.19
0.77
1.74
3.11
4.87
6.95
9.21
11.5
13.6
"[MHz]","v","145","10.1"
0
0.37
1.49
3.38
6.07
9.61
14.1
19.7
27.6
37.3