'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7013 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","22.31"
0
6.72
12.81
17.55
20.77
44.42
35.54
26.51
30.64
34.22
28.19
41.16
35.18
44.70
30.86
26.40
31.60
39.86
27.04
"[MHz]","v","432","22.31"
0
7.85
11.52
18.89
25.67
50.00
38.36
35.58
46.43
50.00
43.98
48.08
38.00
50.00
36.30
27.81
30.39
41.00
27.04


