'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA043508-1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","15.46"
0
0.5
2.17
5.71
13.12
16.15
11.43
13.28
27.29
17.23
"[MHz]","v","432","15.46"
0
3.52
26.85
11.85
16.15
21.58
21.34
29.85
50
50