'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7032 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","22.66"
0
24.35
18.96
36.03
27.63
32.36
42.52
45.53
36.01
33.07
35.49
46.58
38.49
31.04
35.80
46.15
35.63
50.00
32.13
"[MHz]","v","432","22.66"
0
2.64
19.48
30.23
27.94
38.23
43.34
46.49
46.39
50.00
50.00
43.98
38.17
36.81
37.15
41.61
36.43
44.58
32.13











