'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0214B 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","19.63"
0
1.22
6.13
21.54
20.93
21.49
29.19
27.01
23.80
24.02
32.84
28.33
27.80
35.94
28.36
36.31
25.91
30.04
32.26
"[MHz]","v","145","19.63"
0
8.00
12.25
23.12
27.52
49.28
40.27
38.13
41.02
50.00
49.49
39.69
39.13
50.00
35.33
38.04
32.09
36.88
32.26




















