'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7017 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","20.55"
0
9.00
12.03
28.18
50.00
39.51
30.09
32.98
37.93
40.51
44.88
32.99
30.14
39.64
34.76
50.00
27.76
35.97
23.23
"[MHz]","v","432","20.55"
0
1.64
8.56
30.01
45.64
33.83
36.55
46.15
50.00
50.00
50.00
43.14
35.83
34.50
31.66
50.00
24.36
28.61
23.23


